Ausschreibungstexte Nyx 330 Aufsatzleuchte, Comfort LED für niedrige Masthöhe

****

**graphitgrau**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, graphitgrau lackiert, Farbe YW355F. Mit Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1².

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 330

Bestückung: Comfort LED, programmierbar; 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM

**silbergrau**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, silbergrau lackiert, Farbe Y2370I.

Mit Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1².

Maße: L: 416mm, B: 330mm, Höhe: 191mm

Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Typ: Nyx 330

Bestückung: Comfort LED, programmierbar; 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM

**cortenbraun**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, cortenbraun lackiert, Farbe YX355F. Mit Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1².

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Typ: Nyx 330

Bestückung: Comfort LED, programmierbar; 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM

**schwarz Noir 900**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé, SN351F. Mit Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1².

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Typ: Nyx 330

Bestückung: Comfort LED, programmierbar; 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM

**schwarz RAL 9005**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, schwarz lackiert, RAL 9005, SN805G.

Mit Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1².

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Typ: Nyx 330

Bestückung: Comfort LED, programmierbar; 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM