Beschreibung Yoyo Pendelleuchten, Uplight

****

**Yoyo Pendel 535**

Ø535 mm Pendelleuchte aus Aluminiumguß mit Parabelform und gewölbtem Oberteil.

Erhältlich in unbehandeltem Aluminium oder mattlackiert (G20) in weiß RAL 9010, schwarz RAL 9005, alu-grau RAL 9006, gelb RAL 1032, orange RAL 2003, blaugrün RAL 6004, fehgrau RAL 7000.

Primärlicht nach unten durch opalisierte oder mikroprismatische Abschirmung aus Akryl (PMMA), 4% Licht nach oben durch die 52 mm breite Spalte aus opalisiertem Polycarbonat.

Mit Randbeleuchtung und Guiding-Platte für gleichmässiges Licht im ganzen Schirm.

Mit 3 m weißer oder schwarzer PKAJ Leitung.

Abmessungen: Ø: 535 mm, H: 50 mm

Für 26 oder 36 W edge lit LED. Option für dimmbaren Treiber, evtl. mit Bluetooth Sensor.

Farbtemperatur: 2700, 3000, 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM, Option für tunable white

Information: www.focus-lighting.de

****

**Yoyo Pendel 350**

Ø350 mm Pendelleuchte aus Aluminiumguß mit Parabelform und gewölbtem Oberteil.

Erhältlich in unbehandeltem Aluminium oder mattlackiert (G20) in weiß RAL 9010, schwarz RAL 9005, alu-grau RAL 9006, gelb RAL 1032, orange RAL 2003, blaugrün RAL 6004, fehgrau RAL 7000.

Primärlicht nach unten durch opalisierte oder mikroprismatische Abschirmung aus Akryl (PMMA), 4% Licht nach oben durch die 36 mm breite Spalte aus opalisiertem Polycarbonat.

Mit Randbeleuchtung und Guiding-Platte für gleichmässiges Licht im ganzen Schirm.

Mit 3 m weißer oder schwarzer PKAJ Leitung.

Abmessungen: Ø: 350 mm, H: 50 mm

Für 16 oder 23 W edge lit LED. Option für dimmbaren Treiber, evtl. mit Bluetooth Sensor.

Farbtemperatur: 2700, 3000, 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM, Option für tunable white

Information: www.focus-lighting.de