Ausschreibungstexte Square 250 Außenbereich



**Square 250, Stahl, LED**

Quadratische Wandleuchte für den Außenbereich, IP45.

Aus Edelstahl, weiß, graphitgrau, schwarz oder cortenbraun lackiert.

Oder aus feuerverzinktem Stahl.

Lichtaustritt nach oben und unten durch opalweiße Abschirmungen aus Polykarbonat.

Abmessungen: H: 250 mm, B: 250 mm, T: 80 mm

Mit austauschbarem LED-Modul 10 oder 15 W, bzw. 8 oder 12 W nur nach unten.

Farbe 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra

Fabr.:

[www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)

**E27**

Quadratische Wandleuchte für den Außenbereich, IP45.

Aus Edelstahl, weiß, graphitgrau, schwarz oder cortenbraun lackiert.

Oder aus feuerverzinktem Stahl.

Lichtaustritt nach oben und unten durch opalweiße Abschirmungen aus Polykarbonat.

Abmessungen: H: 250 mm, B: 250 mm, T: 80 mm

Mit E27 Fassung für max 30 W

Fabr.:

[www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)



**Square 250, Kupfer**

**LED**

Quadratische Wandleuchte für den Außenbereich, IP45. Aus Kupfer, gebürstet.

Lichtaustritt nach oben und unten durch opalweiße Abschirmungen aus Polykarbonat.

Abmessungen: H: 250 mm, B: 250 mm, T: 80 mm

Mit austauschbarem LED-Modul 10 oder 15 W, bzw. 8 oder 12 W nur nach unten.

Farbe 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra

Fabr.:

[www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)

**E27**

Quadratische Wandleuchte für den Außenbereich, IP45. Aus Kupfer, gebürstet.

Lichtaustritt nach oben und unten durch opalweiße Abschirmungen aus Polykarbonat.

Abmessungen: H: 250 mm, B: 250 mm, T: 80 mm

Mit E27 Fassung für max 30 W

Fabr.:

[www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)