Beschreibung Dua High

****

**Dua Parkleuchte mit LED**

Zylindrische Parkleuchte aus Aluminium mit Pulverbeschichtung in graphitgrau (YW355F), silbergrau (Y2370I), cortenbraun (YX355F) oder schwarz (Noir 900 Sablé SN351F).

Mit ein- oder zweiseitiger Lichtspalte, mit Abschirmung aus klarem, UV-beständigem Polycarbonat mit innenseiten Spuren.

Mit Erdanker zum Eingraben oder auf Flansch.

Schutzart IP66, Schutzklasse II, Schlagbeständigkeit IK10.

Maße: H 3000 mm, Ø 120 mm, Lichtöffnung H 620 mm.

Mit austauschbarem LED-Modul 14 oder 20 W COB, 2700, 3000 oder 4000 K, 80 Ra.