Beskrivelse H+M pendel



**H+M pendel 380 - LED**

Ø380 mm pendelarmatur i aluminium, halvkugleformet med cylindrisk afslutning, udvendigt lakeret i hvid, sort eller grafitgrå.

Med løs afskærmning i opaliseret, flammesikkert, selvslukkende polycarbonat; med skyggenot.

Mål: Ø: 380 mm, H: 210 mm

Med 17, 23 eller 33 W LED på udskiftelig indsats,

2700, 3000, 4000 K eller tunable white, 90 Ra, 3 steps SCDM.

Option for dæmpbar driver.

Virkningsgrad 82%.

**H+M pendel 380 – E27**

Ø380 mm pendellampe i aluminium, halvkugleformet med cylindrisk afslutning, udvendigt lakeret i hvid, sort eller grafitgrå.

Med løs afskærmning i opaliseret, flammesikkert, selvslukkende polycarbonat; med skyggenot.

Mål: Ø: 380 mm, H: 210 mm

Med E27 fatning for max 77 W, max længde: 140 mm.



**H+M pendel 300 - LED**

Ø300 mm pendelarmatur i aluminium, halvkugleformet med cylindrisk afslutning, udvendigt lakeret i hvid, sort eller grafitgrå.

Med løs afskærmning i opaliseret, flammesikkert, selvslukkende polycarbonat; med skyggenot.

Mål: Ø: 300 mm, H: 170 mm

Med 12 eller 16 W LED på udskiftelig indsats,

2700, 3000, 4000 K eller tunable white, 90 Ra, 3 steps SCDM.

Option for dæmpbar driver.

Virkningsgrad 80%.

**H+M pendel 300 – E27**

Ø300 mm pendellampe i aluminium, halvkugleformet med cylindrisk afslutning, udvendigt lakeret i hvid, sort eller grafitgrå.

Med løs afskærmning i opaliseret, flammesikkert, selvslukkende polycarbonat; med skyggenot.

Mål: Ø: 300 mm, H: 170 mm

Med E27 fatning for max 57 W, max længde 95 mm.