
Beskrivelse Nyx 330 – gennembrudt lygtehus – Multiple Nyx

****

**Nyx 330 med LED**

Gennembrudt lygtehoved til Ø60 mm mast, som er forboret med et eller to huller, max 20 mm, for hvert gennembrudt lygtehoved.

Konisk lygtehoved i støbt aluminium, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I) eller corten brown (YX355F), tæthedsklasse IP65, beskyttelsesklasse II, vandalklasse IK10

Med matteret afskærmning i UV-bestandigt polycarbonat, Lexan SLX.

Med PKA-ledning 2x1², længde tilpasset mastehøjde.

Mål: L: 416 mm, B/Ø: 330 mm, H: 191 mm

Cylindrisk mastestuds: Ø 60 mm

Med udskifteligt, jævnt lysende LED-modul, max 4200 lumen, 2700, 3000 el. 4000 K,

systemforbrug: 13-44 W afhængigt af den ønskede lumenværdi,

programmerbar dæmpning

Virkningsgrad: op til 81%

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

* modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
* egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
* 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
* Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer